**Zasady udzielenia zdalnego dostępu**

Niniejszy załącznik ustala zasady udzielenia Wykonawcy zdalnego dostępu do zasobów sieci teleinformatycznej Zamawiającego w celu umożliwienia Wykonawcy realizacji jego zobowiązań wynikających z Umowy.

**1.       Udostępnienie**

1. W celu realizacji usług, o których mowa w § 1 Umowy, zdalny dostęp zostanie udostępniony Wykonawcy przez Zamawiającego na wezwanie Wykonawcy w terminie szczegółowo uzgodnionym przez Strony.
2. Bezpośredni dostęp do systemów Zamawiającego jest możliwy tylko i wyłącznie po udostępnieniu go przez administratora Zamawiającego i po przekazaniu wymaganych uprawnień i haseł.
3. Zamawiający zapewni sprawne działanie zdalnego dostępu.

**2.       Zasady korzystania**

1. Korzystając ze Zdalnego Dostępu Wykonawca:

a.       będzie wykorzystywał zdalny dostęp wyłącznie w celu realizacji niniejszej Umowy;

b.      nie będzie pozyskiwał ani przetwarzał żadnych innych danych, za wyjątkiem danych niezbędnych do realizacji niniejszej Umowy;

1. Wykonawca może wnioskować o dane logowania tylko i wyłącznie dla osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, powierzonych do przetwarzania na potrzeby należytej realizacji niniejszej Umowy.
2. Zabrania się Wykonawcy przekazywania danych logowania (login lub hasło) innym osobom niż osoby wskazane do realizacji Umowy.
3. Zdalny dostęp udostępnia się do realizacji usług wynikających z niniejszej Umowy.

**3.       Warunki Techniczne do uzyskania zdalnego dostępu**

Zamawiający zapewni jeden z poniższych rodzajów połączeń:

a.       IPsec Site-to-Site;

b.      SSL VPN dla użytkownika zgodnie z przekazanymi danymi w wykazie osób dla dostępu zdalnego;

c. Udostępnienie doraźnie dostępu poprzez aplikację Team Viewer, AnyDesk – połączenie nadzorowane przez pracownika Działu Informatyki;

Wszystkie dane dotyczące parametrów logowania zostaną przekazane na indywidualne konta e mail podane w protokole dostępu zdalnego. Tą samą drogą dostarczone zostanie również oprogramowanie Klienta VPN, klienta terminalowego lub link do pobrania stosownej aplikacji.

Wszystkie połączenia SSL są monitorowane poprzez system klasy PAM.