Załącznik nr 3 do zapytania nr SGA.261.4.2025

**Opis prac budowlanych związanych z dostawą, montażem komór laminarnych do cytostatyków i dostosowaniem pomieszczeń Apteki szpitalnej.**

Przewidziane w ramach inwestycji dostawy nowego sprzętu wymagają dla prawidłowego działania, zarówno dostosowania do ich wymagań samych pomieszczeń, jak również modernizacji infrastruktury niezbędnej dla uruchomienia urządzeń.

Dostosowanie pod względem budowlanym oraz instalacyjnym pomieszczeń w których będą instalowane komory, modernizowane pomieszczenia znajdują się na poziomie -1, 0 oraz +1 (w różnych budynkach).

Prace budowlane i instalacyjne obejmujące:

- wyburzenia, demontaże, prace odtworzeniowe, wykonanie ścian działowych, prace wykończeniowe, wymianę warstw posadzek;

- przebudowę i rozbudowę instalacji wentylacji, klimatyzacji, wod.-kan. i c.o.;

- przebudowę i rozbudowę instalacji elektrycznej i słaboprądowej.

Pomieszczenia Apteki muszą zostać odebrane przez Sanepid i Nadzór Farmaceutyczny.

Powierzchnia całkowita dla zadania inwestycyjnego wynosi 475 m2.