Opis przedmiotu szacowania (parametry techniczne)

1. **Monitor**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa**  **komponentu** | **Parametry** | **Wymagane** |
| 1. | Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą min. 21,5” | TAK |
| 2. | Rozmiar plamki | Max. 0,25 mm | TAK |
| 3. | Jasność | 250 cd/m2 | TAK |
| 4. | Kontrast | Typowy 1000:1 | TAK |
| 5. | Kąty widzenia  (pion/poziom) | 178/178 stopni | TAK |
| 6. | Czas reakcji matrycy | max. 5 ms (szary do szarego - tryb szybki) max. 8 ms (szary do szarego - tryb normalny) | TAK |
| 7. | Rozdzielczość  minimalna | 1920 x 1080 pikseli przy 60Hz | TAK |
| 8. | Zużycie energii | Maksymalne działanie 37W (dopuszcza się maksymalne zużycie energii nie większe jak 46W) | TAK |
| 9. | Powłoka  powierzchni ekranu | Antyodblaskowa utwardzona | TAK |
| 10. | Podświetlenie | System podświetlenia LED | TAK |
| 11. | Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot (lub  równoważne) - gniazdo zabezpieczenia przed kradzieżą. | TAK |
| 12. | Zakres regulacji | Podstawa o regulowanej wysokości co najmniej 130 mm Odchylenie co najmniej w zakresie od -5° do 21 ° Obracanie w poziomie  Obracanie w pionie | TAK |
| 13. | Złącza co najmniej | 1x 15-stykowe złącze D-Sub,  1x HDMI  1x DP  4xUSB, w tym co najmniej 2xUSB 3.0 | TAK |
| 14. | Gwarancja | Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez  producenta i/lub autoryzowany serwis producenta.  Minimalny czas trwania gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty  dostawy. | TAK |